( TL19E2PE10410800000NAAT00 )

ATF pressure

Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit
--- | --- | --- | --- | ---
ATF pressure | Line pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in P or N | 902−960 kPa (9.2−9.8 kgf/cm 2 , 131−139 psi) | 853 kPa (8.7 kgf/cm 2 , 124 psi)
1st clutch pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in 1st gear in S | 892−970 kPa (9.1−9.9 kgf/cm 2 , 129−141 psi) | 843 kPa (8.6 kgf/cm 2 , 122 psi)
2nd clutch pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in 2nd gear in S | 892−970 kPa (9.1−9.9 kgf/cm 2 , 129−141 psi) | 843 kPa (8.6 kgf/cm 2 , 122 psi)
3rd clutch pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in 3rd gear in S | 892−970 kPa (9.1−9.9 kgf/cm 2 , 129−141 psi) | 843 kPa (8.6 kgf/cm 2 , 122 psi)
4th clutch pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in 4th gear in S | 892−970 kPa (9.1−9.9 kgf/cm 2 , 129−141 psi) | 843 kPa (8.6 kgf/cm 2 , 122 psi)
5th clutch pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in 5th gear in S | 892−970 kPa (9.1−9.9 kgf/cm 2 , 129−141 psi) | 843 kPa (8.6 kgf/cm 2 , 122 psi)