( TL19E3PE10410800000NAAT00 )

ATF pressure

Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit
--- | --- | --- | --- | ---
ATF pressure | Line pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in N or P | 927−985 kPa (9.45−10.05 kgf/cm 2 , 134−143 psi) | 877 kPa (8.95 kgf/cm 2 , 127 psi)
1st clutch pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in 1st gear in S | 917−995 kPa (9.35−10.15 kgf/cm 2 , 133−144 psi) | 867 kPa (8.85 kgf/cm 2 , 126 psi)
2nd clutch pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in 2nd gear in S | 917−995 kPa (9.35−10.15 kgf/cm 2 , 133−144 psi) | 867 kPa (8.85 kgf/cm 2 , 126 psi)
3rd clutch pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in 3rd gear in S | 917−995 kPa (9.35−10.15 kgf/cm 2 , 133−144 psi) | 867 kPa (8.85 kgf/cm 2 , 126 psi)
4th clutch pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in 4th gear in S | 917−995 kPa (9.35−10.15 kgf/cm 2 , 133−144 psi) | 867 kPa (8.85 kgf/cm 2 , 126 psi)
5th clutch pressure | At 2,000 rpm (min −1 ) in 5th gear in S | 917−995 kPa (9.35−10.15 kgf/cm 2 , 133−144 psi) | 867 kPa (8.85 kgf/cm 2 , 126 psi)