( TL19E00B20200000000NAAT00 )

Wheel alignment

Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit
--- | --- | --- | --- | ---
Wheel alignment | Camber | 16 inch wheel | Front | 0 °02 '±30 '
Rear | −0 °50 '±30 '
17 inch wheel | Front | 0 °00 '±30 '
Rear | −1 °00 '±30 '
18 inch wheel | Front | 0 °03 '±30 '
Rear | −1 °12 '±30 '
Caster | 16 inch wheel | Front | 3 °43 ' +10 ' −50 '
17 inch wheel | Front | 3 °47 ' +10 ' −50 '
18 inch wheel | Front | 3 °52 ' +10 ' −50 '
Total toe-in | Front | 0±2 mm (0±0.08 in.)
Rear | 2±2 mm (0.08±0.08 in.)
Front wheel turning angle | 16 inch wheel | Inward | 39 °04 '±2 °
Outward (reference) | 31 °33 '
17 inch wheel | Inward | 38 °58 '±2 °
Outward (reference) | 31 °28 '
18 inch wheel | Inward | 36 °59 '±2 °
Outward (reference) | 30 °23 '