( TL19E20A14616700000NAAT00 )

Camshaft

Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit
--- | --- | --- | --- | ---
Camshaft | End play |  | 0.05−0.25 mm (0.002−0.010 in.) | 0.4 mm (0.02 in.)
Camshaft-to-holder oil clearance |  | 0.045−0.084 mm (0.0018−0.0033 in.) | 0.15 mm (0.006 in.)
Total runout |  | 0.03 mm (0.001 in.) max. | 0.04 mm (0.002 in.)
Cam lobe height | Intake, primary | 35.866 mm (1.4120 in.) | ———
Intake, secondary A | 35.528 mm (1.3987 in.) | ———
Intake, secondary B | 36.027 mm (1.4184 in.) | ———
Exhaust | 35.813 mm (1.4100 in.) | ———