( TL19E20A18316617502NAAT00 )

Crankshaft bearing

Item | Measurement | Qualification | Standard or New | Service Limit
--- | --- | --- | --- | ---
Crankshaft bearing | Main bearing-to-journal oil clearance | No. 1, 5 journals | 0.014−0.030 mm (0.0006−0.0012 in.) | 0.040 mm (0.0016 in.)
No. 2, 3, 4 journals | 0.018−0.034 mm (0.0007−0.0013 in.) | 0.045 mm (0.0018 in.)
Rod bearing clearance |  | 0.024−0.042 mm (0.0009−0.0017 in.) | 0.055 mm (0.0022 in.)