( TL19E1PE10411239421MAAT00 )

A/T Mainshaft 5th Gear Axial Clearance Inspection

1. If the clearance is out of standard, remove the 41 x 68 mm thrust washer and measure its thickness (A).

1. Select and install a new thrust washer, then recheck.
   THRUST WASHER, 41 x 68 mm

   No. | Part Number | Thickness
   --- | --- | ---
   1 | 90414-RCT-000 | 4.450 mm (0.1752 in.)
   2 | 90415-RCT-000 | 4.475 mm (0.1762 in.)
   3 | 90416-RCT-000 | 4.500 mm (0.1772 in.)
   4 | 90417-RCT-000 | 4.525 mm (0.1781 in.)
   5 | 90418-RCT-000 | 4.550 mm (0.1791 in.)
   6 | 90419-RCT-000 | 4.575 mm (0.1801 in.)
   7 | 90420-RCT-000 | 4.600 mm (0.1811 in.)
   8 | 90421-RCT-000 | 4.625 mm (0.1821 in.)
   9 | 90422-RCT-000 | 4.650 mm (0.1831 in.)
   10 | 90423-RCT-000 | 4.675 mm (0.1841 in.)
   11 | 90424-RCT-000 | 4.700 mm (0.1850 in.)
   12 | 90425-RCT-000 | 4.725 mm (0.1860 in.)
   13 | 90426-RCT-000 | 4.750 mm (0.1870 in.)
   14 | 90427-RCT-000 | 4.775 mm (0.1880 in.)
   15 | 90428-RCT-000 | 4.800 mm (0.1890 in.)

1. After replacing the thrust washer, make sure the clearance is within the standard.

1. Disassemble the installed parts from the mainshaft.

1. Reinstall the transmission housing bearing in the transmission housing.