( TL19E20A14680200000MAAT00 )

Cylinder Head Valve Inspection

1. Remove the valves.

1. Measure the valve in these areas.

   Intake Valve Dimensions
   A Standard (New): | 32.85−33.15 mm (1.293−1.305 in.)
   B Standard (New): | 117.5−118.1 mm (4.626−4.650 in.)
   C Standard (New): | 5.48−5.49 mm (0.2157−0.2161 in.)
   C Service Limit: | 5.45 mm (0.215 in.)
   Exhaust Valve Dimensions
   A Standard (New): | 25.85−26.15 mm (1.018−1.030 in.)
   B Standard (New): | 115.65−116.25 mm (4.553−4.577 in.)
   C Standard (New): | 5.45−5.46 mm (0.2146−0.2150 in.)
   C Service Limit: | 5.42 mm (0.213 in.)