( TL19E1PE10410744857KBAT00 )

A/T Paddle Shifter - (Downshift Switch) Replacement

1. Disconnect the paddle shifter − (downshift switch) connector. Remove the screw (A) securing the paddle shifter − (downshift switch) (B).

1. Using a TORX T30 bit, remove the TORX bolt (C), then remove the paddle shifter − (downshift switch).

1. Install the new paddle shifter − (downshift switch) on the steering wheel.

1. Connect the paddle shifter − (downshift switch) connector.

1. Tighten a new TORX bolt to the specified torque.

1. Connect the connectors. Install the steering wheel trim, and secure the steering wheel trim with the screws.

1. Install the steering wheel rear cover, and secure the rear cover with the screws.

1. Install the steering wheel.