( TL19E30A14680200000MAAT00 )

Cylinder Head Valve Inspection

1. Remove the valves.

1. Measure the valve in these areas.

   Intake Valve Dimensions
   A Standard (New): | 35.85−36.15 mm (1.411−1.423 in.)
   B Standard (New): | 108.5−109.1 mm (4.272−4.295 in.)
   C Standard (New): | 5.475−5.485 mm (0.2156−0.2159 in.)
   C Service Limit: | 5.445 mm (0.214 in.)
   Exhaust Valve Dimensions
   A Standard (New): | 30.85−31.15 mm (1.215−1.226 in.)
   B Standard (New): | 108.4−109.0 mm (4.268−4.291 in.)
   C Standard (New): | 5.450−5.460 mm (0.2146−0.2150 in.)
   C Service Limit: | 5.420 mm (0.213 in.)