( TL19E00R11100000000YCAT06 )

Body Specifications/Wheel Alignment

Front Wheel Alignment

Camber | with 16 inch wheel | 0 ° 02 '±30 '
with 17 inch wheel | 0 ° 00 '±30 '
with 18 inch wheel | 0 ° 03 '±30 '
Caster | with 16 inch wheel | 3 ° 43 ' +10 ' −50 '
with 17 inch wheel | 3 ° 47 ' +10 ' −50 '
with 18 inch wheel | 3 ° 52 ' +10 ' −50 '
Total toe | 0±2 (0±0.08)
Wheel turning angle | with 16 inch wheel | in | 39 ° 04 '±2 °
out | 31 ° 33 ' (Reference)
with 17 inch wheel | in | 38 ° 58 '±2 °
out | 31 ° 28 ' (Reference)
with 18 inch wheel | in | 36 ° 59 '±2 °
out | 30 ° 23 ' (Reference)

Unit: | mm (in.)

Rear Wheel Alignment

Camber | with 16 inch wheel | −0 ° 50 '±30 '
with 17 inch wheel | −1 ° 00 '±30 '
with 18 inch wheel | −1 ° 12 '±30 '
Total toe | IN 2±2 (0.08±0.08)

Unit: | mm (in.)