( TL19E00G10100050652NAAT00 )

Refrigerant oil

Item | Measurement | Qualification | Standard or New
--- | --- | --- | ---
Refrigerant oil | Type |  | SP-10 (P/N 38897-P13-A01AH or 38899-P13-A01)
Capacity of components | Condenser | 50 mL (1 2/3 fl·oz, 1.8 Imp oz)
Evaporator | 40 mL (1 1/3 fl·oz, 1.6 Imp oz)
Each line and hose | 10 mL (1/3 fl·oz, 0.4 Imp oz)
Receiver/Dryer | 10 mL (1/3 fl·oz, 0.4 Imp oz)
Compressor (Except KQ) | 80−90 mL (2 5/7−3 fl·oz, 2.6−3.0 Imp oz)
Compressor (KQ) | 75−85 mL (2 1/2−2 5/6 fl·oz, 2.6−3.0 Imp oz)